РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "26" августа 2010 г. № 520
 г. Ливны

Об утверждении расчетных показателей
обеспечения застроенной территории, 
подлежащей развитию
по ул.Орджоникидзе,10 в г.Ливны
объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры

Руководствуясь постановлением Правительства Орловской области от 22.03.2010г. №74 «Об областной адресной программе «Переселения граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда в 2010году», в целях последующего принятия решения о развитии застроенной территории по ул.Орджоникидзе,10 в г.Ливны, согласно ст.46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставу города Ливны Орловской области администрация города  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории, подлежащей развитию по улице Орджоникидзе,10 в г.Ливны объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ливенский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                          В.П.Ашихмин

Приложение
к постановлению администрации г.Ливны
от 26 августа 2010г. №520

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, подлежащей развитию по ул.Орджоникидзе,10 в г.Ливны объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

1.	Вид разрешенного использования земельного участка застроенной территории площадью – 1466,0 кв.м.  по улице Орджоникидзе,10 в г.Ливны- для размещения малоэтажного жилого дома.
2.	Предельные параметры разрешенного использования:
- максимальная площадь застройки участка      - 350 кв.м.;
- максимальная этажность                                    - 1 этаж;
- минимальный отступ от красной линии           - 1 метр;
- максимальная общая жилая площадь здания   - 134 кв.м.
3. Расчетные показатели обеспечения застроенной территории по улице Орджоникидзе,10 объектами социального и коммунально-бытового назначения приведены в таблице 1:  
                                                                                                               таблица 1

№ п/п	
Учреждения , предприятия	Количество необходимых учреждений, предприятий	
Местоположение	
Обоснование размещения	
1	2	3	4	5	
1	Детские дошкольные учреждения	Потребность в местах обеспечивается на территории, подлежащей развитию, существующим детским дошкольным учреждением №16	по ул.Др.Народов	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
2	Общеобразова-тельные школы	Потребность в ученических местах обеспечивается на территории, подлежащей развитию, существующей общеобразовательной школой-лицеем	по ул.Пушкина	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
3	Помещения общественного, торгового назначения	Потребность обеспечивается размещением помещений на 1-х этажах многоквартирных жилых домов и отдельно стоящих магазинов	по ул.Пушкина, ул.Др.Народов	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
        Другие объекты социального и коммунально-бытового назначения согласно расчетным показателям СНиП 2.07.01-89 соответствуют нормативам и не требуют дополнительного развития. 

4.	Расчетные показатели обеспечения застроенной территории по улице Орджоникидзе,10 в г.Ливны объектами инженерной инфраструктуры приведены в таблице 2:
                                                                                                             таблица 2 
№	Вид инженерной инфраструктуры	
Ед.изм.	
Кол-во	
Условия обеспечения	
1	Водоснабжение	л/с		Водоснабжение осуществить от существующих сетей МУП «Водоканал» при условии выполнения смотрового колодца в сети водопровода по ул.Орджоникидзе с устройством запорной арматуры.	
2	Водоотведение	л/с		Прием канализационных стоков осуществить в существующие сети канализации по ул.Орджоникидзе.	
3	Газоснабжение- теплоснабжение	Гкал/ч		Газификацию осуществить от существующих сетей МГТ «Ливмежрайгаз» от газопровода на опорах д-57мм по ул.Орджоникидзе	
4	Электроснабжение	кВт		От строящейся ТП по ул.Титова	
5	Телефонизация	Кол-во ном.		От существующей АТС	

   Проектирование внутриквартальных инженерных сетей и строительство объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями.